1、功能说明
    1、BKP寄存器读写

2、使用环境

    软件开发环境：KEIL MDK-ARM V5.25
    硬件环境：
        1、基于评估板N32G43XRL-STB V1.0开发
        2、MCU：N32G435RBL7

3、使用说明
    
    系统配置：
        1、RTC时钟源：LSE
        2、串口配置：
                            - 串口为USART1（TX：PA9  RX：PA10）:
                            - 数据位：8
                            - 停止位：1
                            - 奇偶校验：无
                            - 波特率： 115200 
    使用方法：
        编译后烧录到评估板，向BKP寄存器中写入数据，然后读出打印写入BKP寄存器中的数据

4、注意事项
    无


1. Function description

	1. The BKP register reads and writes

2. Use environment

	Software development environment: KEIL MDK-ARM V5.25
	Hardware environment:
		1. based on the evaluation board N32G43XRL-STB V1.0 development
		2. MCU：N32G435RBL7

3. Instructions for use

	System configuration:

		1. RTC clock source: LSE
		2. Serial port configuration:

							- Serial port: USART1 (TX: PA9 RX: PA10) :
							- Data bit: 8
							- Stop bit: 1
							- Parity check: None
							- Baud rate: 115200

	Instructions:
		1. After compiling, it burns to the evaluation board, writes data to the BKP register, and then reads and prints the data written to the BKP register

4. Attention
	None