1、功能说明
    1、通过EXTI线来触发时间戳。

2、使用环境

    软件开发环境：KEIL MDK-ARM V5.25

        硬件环境：
        1、基于评估板N32L43XML-STB V1.0开发
        2、MCU：N32L436MBL7

3、使用说明
    
    系统配置:
        1、时钟源：LSI
        2、EXTI中断IO：PB8
        3、串口配置：
                    - 串口为USART1（TX：PA9  RX：PA10）:
                    - 数据位：8
                    - 停止位：1
                    - 奇偶校验：无
                    - 波特率： 115200 
    使用方法：
        编译后烧录到评估板，把PC13连接到PB8，上电后，串口每隔1S会打印时间戳输出。

4、注意事项
    无


1. Function description

	1. The timestamp is triggered by the EXTI line.

2. Use environment

	Software development environment: KEIL MDK-ARM V5.25
	Hardware environment:
		1. based on the evaluation board N32L43XML-STB V1.0 development
		2. MCU: N32L436MBL7

3. Instructions for use

	System configuration:

		1. Clock source: LSI
		2. EXTI interrupt IO: PB8
		3. Serial port configuration:

							- Serial port: USART1 (TX: PA9 RX: PA10) :
							- Data bit: 8
							- Stop bit: 1
							- Parity check: None
							- Baud rate: 115200

	Instructions:
		After compiling, it is burned to the evaluation board. After connecting PC13 to PB8, the serial port will print timestamp output every 1S after power-on.

4. Attention
	None